Администрация
   муниципального образования   
       Петровский сельсовет
         Саракташского района
         Оренбургской области

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 12-п
           
              от  27.02.2014  года

Об утверждении схемы теплоснабжения

       В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Петровского сельсовета  от 15.08.2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения  Петровского сельсовета.
          2.Опубликловать настоящее и разместить на официальном сайте в сети
« Интернет»: sar-petrovskii@yandex.ru

Глава администрации                                 А.А. Барсуков

Утверждена        
постановлением Администрации
МО Петровский  сельсовет  от   
№ 12-п от 27.02.2014

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МО ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
I Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Петровский сельсовет  Саракташского муниципального района является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  села включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
2. Общую характеристику села.
3. Графическую часть:
3.1.1.План села М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  
4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели
теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
     Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики села и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  села на период до 2027 г. являются:
1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении села.
2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения села  до 2027года.
. 

2. Общая характеристика сельского поселения
МО Петровский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области в границах Саракташского района. Площадь поселения 15634 га, численность населения  1527 человек , в состав сельсовета входит два села. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким летом и умеренно холодной  зимой.  Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5,8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35оС. Средняя многолетняя температура зимы составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 
В состав территории администрации муниципального образования Петровский сельсовет, входят  2  населенных пункта 

Перечень населенных пунктов МО Петровский сельсовет
(по состоянию на 01.01.2013г.)
№
п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*
чел.	Численность временного населения**
чел.	Площадь населенного пункта	
1.		село Петровское	1221	1	9000 кв.м.	
2.		село  Андреевка	306	0	3500 кв.м.	
	Итого:	1527	1	12500 кв.м.	

                                     Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Петровский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013 г. составила 22931 кв.м. При численности населения  1517 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 20,1 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 
0,02 %, частный фонд – 98 %
Жилищное строительство на территории села развивается средними темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2008 году было введено 116,7 кв.м общей площади, а в 2010 – 114,1 кв.м общей площади.
По данным администрации МО  Петровский сельсовет на 01.01.2013 г. на территории села расположены  10 ветхих и аварийных жилых строения общей площадью 0,42 тыс.кв.м.

                             Социальная инфраструктура
В с. Петровское, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.
Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения
№
п/п	Населенный пункт	Численность постоянного населения	Наименование объектов
повседневного пользования	
1.		село Петровское	1221	средняя школа, детский сад, 
4 магазина, отделение связи, отделение сбербанка, Дом Культуры,  бар	
2.		село Андреевка 	306	 НОШ, 2 магазина, бар, отделение  связи, Дом  Культуры	

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

Теплоснабжение   администрации муниципального  образования  Петровский сельсовет   осуществляется:
 - с. Петровское -   100 % хозяйств –природный газ;  газовые колоноки, проточные водонагреватели.

 -  с. Андреевка     -    100% хозяйств – природный газ, водоснабжение  отсутствует. 

Характеристика имеющихся  в администрации  муниципального  образования  Петровский сельсовет   локальных  теплоисточников.
 
№  п/п	Наименов. объекта	марка котлов	количество котлов	мощность котлов, кВт.	 вид топлива	протяженность тепловых сетей,  км.	Расположение	

1.	Котельная  Петровской   СОШ 	   
КОГ 
100	
3	
    100	
  газ	
     0,8	с.Петровское	
2.
	Котельная 
 Петровского  СДК	
КС-Г-80	
2

    80	
  
 Газ 	

     0,27	
с.Петровское	
3.
	Котельная  Петровского д/сада
	
Хопер – 100	

2	

    100	

  газ	

       0,2	с.Петровское	
4	Котельная Петровской уч.больницы	
Протерм
   60	

2	

    49	
  
  газ	

         0,15	с.Петровское	
5.
	Котельная Андреевского ДК	Хопер-63	
1	
    63,2	
  газ	 
        0,245	с.Андреевка	

Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.
    
3.1.На территории  Петровский сельсовет  газоснабжение осуществляется ОАО «Оренбургоблгаз»  треста «Медногорскмежрайгаз »

4. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 59,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  с. Петровское протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  1665 метров, в том числе в ППУ изоляции – 765,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых  сетей  в администрации муниципального  образования Петровский сельсовет   не имеется.
 
Средний износ котлоагрегатов в котельной  с. Петровское 60%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена двух котлоагрегатов в котельной Петровской СОШ   КОГ-100  на Хопер -100.
.
Планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс  1,8 км в с. Петьровское  на трубы в пенополиуретановой изоляции.
        
5.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  села

        Численность населения  в селе ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.